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Description générée automatiquement]RESPONSABLES

Le Gérant
Responsable du contrôle : personne compétente désignée.
Opérateur utilisateur : garant de la disponibilité du matériel pour la VGP.
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Description générée automatiquement] OBJET 

Assurer que le treuil de halage est mis en service dans des conditions optimales de sécurité, de conformité réglementaire et de bon fonctionnement, conformément aux exigences du fabricant et à la réglementation en vigueur.

Cette procédure s’applique à tout treuil de halage neuf ou révisé installé sur un véhicule.
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Description générée automatiquement] DOCUMENTS APPLICABLES

· Manuel d’utilisation du fabricant.
· Certificat de conformité CE.
· Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.
· Code du travail – Article R4323-23 à R4323-27.

Tous les documents applicables sont cités sans leur indice.
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Description générée automatiquement] CONTENU DE LA PROCÉDURE

1 – MOYENS NÉCESSAIRES

•	Multimètre (vérification électrique).
•	Gants de sécurité, lunettes de protection.
•	Charge d’essai (si test de levage requis).
•	Fiche de contrôle de mise en service (voir Annexe 1).

2 – PROCÉDURE DE VÉRIFICATION





[bookmark: _Toc97632757]1 – CONTRÔLE DOCUMENTAIRE
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Description générée automatiquement] 	• 	Vérifier la présence du manuel d’utilisation du treuil.
•	Vérifier la plaque signalétique (charge max, tension, fabricant, N° de série).
•	Vérifier le certificat de conformité CE.
•	Vérifier que l'opérateur est formé et autorisé à utiliser le treuil.

[bookmark: _Toc97632758]2 – 	CONTRÔLE VISUEL

[image: Une image contenant Police, Graphique, conception

Description générée automatiquement] 	•	Vérifier l’état général du treuil (absence de corrosion, fissures, déformations).
•	Vérifier la fixation correcte sur le support ou châssis.
•	Vérifier l’état du câble ou de la sangle (absence de fils cassés, usure, écrasement).
•	Vérifier la présence et l'état du crochet, linguet de sécurité, poulies.
•	Vérifier le carter de protection moteur et engrenages.

[bookmark: _Toc97632759]3 – CONTRÔLE MÉCANIQUE ET FONCTIONNEL

3.1. Contrôle Électrique (si treuil électrique) : 
•	Vérifier la tension d’alimentation conforme à la plaque signalétique.
•	Vérifier l’isolation des câbles et la bonne connexion électrique.
•	Tester le bon fonctionnement de la commande montée/descente.
•	Vérifier la présence d’un arrêt d’urgence fonctionnel.

3.2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT : 
· Faire un essai à vide :
· Lancer le treuil en montée et en descente.
· Vérifier l’enroulement/déroulement correct du câble.
· Écouter les bruits anormaux (craquements, frottements, etc.).
· Faire un essai avec charge simulée (si possible) :
· S’assurer que la charge est dans les limites autorisées.
· Vérifier l’arrêt automatique, le freinage, et le maintien de la charge.

3.3. VALIDATION FINALE

· Compléter et signer la fiche de mise en service.
· Apposer une étiquette de conformité avec date de mise en service.
· Archiver la fiche dans le dossier de maintenance du matériel.

ANNEXE 1
FICHE DE CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE

	Point de contrôle
	Conforme (✓)
	Non conforme (X)
	Remarques

	Manuel d’utilisation présent
	
	
	

	Plaque signalétique lisible
	
	
	

	Certificat CE fourni
	
	
	

	Câble/sangle en bon état
	
	
	

	Commandes fonctionnelles
	
	
	

	Arrêt d’urgence opérationnel (si présent)
	
	
	

	Fonctionnement à vide OK
	
	
	

	Essai de levage sécurisé
	
	
	



Entreprise : LE ROUIC Carrosserie Industrielle
Adresse : ZA de Lamboux, allée Maryse Bastié, 56250 ELVEN


Nom du contrôleur : ____________________________________________________________


Date : ___________________				Signature : ___________________
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